InS_StArT
OSH391R.COM
1.0,PRORAPM.DWN
^Proteon p1391 RapiDriver,OSH391R.COM,IE0
!RIE0(PORT) Base I/O Port
@0A20
0E20
1A20
1E20
2A20
2E20
3A20
3E20
4A20
4E20
5A20
5E20
6A20
6E20
7A20
7E20
8A20
8E20
9A20
9E20
AA20
AE20
BA20
BE20
CA20
CE20
DA20
DE20
EA20
EE20
FA20
FE20
!RIE0(INT) Hardware Interrupt
3
4
@5
6
7
9
10
11
12
!OIE0(SAEN) SA Address Enable
?Select 1 for SAEN enabled.  Try 0 if your system has ISA compatibility problems.
0
@1
!OIE0(SPEED) Ring Speed
?Select the ring speed that the server is configured to.
@16
4
!OIE0(CABLE) Cable Type
?Select the cable type used on your network.
@STP
UTP
$OIE0(NODE ADDRESS) Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
$OIE0(MAX FRAME SIZE) Maximum Frame Size
?Allows you to set the maximum frame size.  Default: 4210.
618
4096
$OIE0(MAX PACKET SIZE) Maximum Packet Size
?Allows you to set the maximum packet size.  Default: 4210.
618
4202
*OIE0(FRAME) Frame Type
@Token-Ring
Token-Ring_SNAP
InS_EnD
