NOTE 	THIS IS THE DATABASE FOR VERSION 1.38 OF 22DISK BY SYDEX.
NOTE
NOTE 			SYDEX
NOTE 			P.O. Box 5700
NOTE 			Eugene, OR  97405
NOTE 			(503) 683-6033

note  skip = initial tracks in Single-Density
note  order sides even-odd = ???
note  see = ?? (cross reference)



BEGIN AD1  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 1
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN AD2  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 2 (doesn't run yet)
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
SIDE2 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
ORDER CYLINDERS
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN AD3  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 2 (only directory)
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
SIDE2 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
note default is sides : change side before track
ORDER SIDES
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END

BEGIN AD4  Amstrad CPC 178K-Data-Format SSDD on 80 track drive
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
ORDER CYLINDERS
BSH 3  BLM  7  EXM 0  DSM 179  DRM 63  AL0 192  AL1 0  OFS 0
END

BEGIN AD5  Amstrad CPC 178K-Data-Format SSDD on 40 track drive
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
ORDER SIDES
BSH 3  BLM  7  EXM 0  DSM 179  DRM 63  AL0 192  AL1 0  OFS 0
END

BEGIN KC1  KC compact 178K data format
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 1
SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN KC2  KC compact 169K system format
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 1
SECTORS 9,512
SIDE1 0 041h, 042h, 043h, 044h, 045h, 046h, 047h, 048h, 049h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 170 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN V1  Vortex - DSDD 96tpi - 9x512x80x2
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END

BEGIN P1  Amstrad PCW8256 - DSDD 96tpi - 9x512x80x2 Skew 2
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS1
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 356  DRM 255  AL0 0F0H  AL1 0  OFS 1
END

BEGIN P2  Amstrad PCW8256 - DSDD 48 tpi - 9x512x40x2 Skew 2
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 2
SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS1
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 356  DRM 255  AL0 0F0H  AL1 0  OFS 1
END

BEGIN AP1  Amstrad CPC 830K-DiskPara-Format - DDSS 10x512x83x2 Skew 2
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 83
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 0 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
ORDER SIDES
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 414  DRM 191  AL0 224  AL1 0  OFS 0
END

BEGIN AP2  Amstrad CPC DiskPara 3-Format DSDD 96tpi 10x512x80x2 Skew 2
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 399  DRM 127  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 0
END

BEGIN AV1  Amstrad CPC 169K-Vendor-Format SSDD on 80 Track drive
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER CYLINDERS
BSH 3  BLM  7  EXM 0  DSM 170  DRM 63  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 2
END

BEGIN AV2  Amstrad CPC 169K-Vendor-Format SSDD on 40 Track drive
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES
BSH 3  BLM  7  EXM 0  DSM 170  DRM 63  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 2
END

BEGIN IBM1  IBM PC, CP/M-86 - SSDD 48 tpi
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 1
SECTORS 8,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8
LABEL IBM1
BSH 3  BLM 7  EXM 0  DSM 155  DRM 63  AL0 0C0H AL1 0  OFS 1
END

BEGIN ERI3  Ericsson Step One - DSDD 96 tpi 5.25
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 1
END

BEGIN HD1  HD-TestFormat 3.5" 1.44 MB
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 18,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 0
END
