PCBNEW-BOARD Version 1 date 6/11/2006-17:15:03

$GENERAL
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
Links 3
NoConn 3
Di 8100 6460 81825 37945
Ndraw 0
Ntrack 0
Nzone 0
Nmodule 9
Nnets 7
$EndGENERAL

$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title "Discrete - miscellanous"
Date "6 nov 2006"
Rev ""
Comp "Kicad pcbnew"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR

$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
GridSize 500 500
UserGridSize 0.010000 0.010000 mm
ZoneGridSize 250
Layers 2
TrackWidth 150
TrackWidthHistory 150
TrackClearence 110
ZoneClearence 0
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
ViaSize 450
ViaDrill 250
ViaSizeHistory 450
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 600
EdgeModWidth 80
TextModSize 600 2
TextModWidth 120
PadSize 1890 1890
PadDrill 394
AuxiliaryAxisOrg 0 0
$EndSETUP

$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "N-000291"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "N-000274"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "N-000290"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "GND"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "N-000270"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 6 "N-000098"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 7 "VCC"
St ~
$EndEQUIPOT
$MODULE 2PIN_6mm
Po 30500 26500 0 15 00200000 3FCDD930 ~~
Li 2PIN_6mm
Cd module 2 pin (trou 6 mm)
Kw DEV
Sc 3FCDD930
Op 0 0 0
T0 0 500 600 600 0 120 N V 21 "2PIN_6mm"
T1 0 -500 600 600 0 120 N V 21 "V***"
DS -8500 -2500 8500 -2500 150 21
DS 8500 -2500 8500 2500 150 21
DS 8500 2500 -8500 2500 150 21
DS -8500 2500 -8500 -2500 150 21
$PAD
Sh "1" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5900 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5900 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(red).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of -0.590000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(red).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of 0.590000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  2PIN_6mm
$MODULE 3PIN_6mm
Po 58500 26500 0 15 41E3AC8B 3FCDD94F ~~
Li 3PIN_6mm
Cd module 2 pin (trou 6 mm)
Kw DEV
Sc 3FCDD94F
Op 0 0 0
T0 4000 -3000 600 600 0 120 N V 21 "V***"
T1 -3000 -3000 600 600 0 120 N V 21 "3PINS_6MM"
DS -8500 -2500 8500 -2500 150 21
DS 8500 -2500 8500 2500 150 21
DS 8500 2500 -8500 2500 150 21
DS -8500 2500 -8500 -2500 150 21
$PAD
Sh "1" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5900 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5900 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(black).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(red).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of -0.590000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(green).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of 0.590000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  3PIN_6mm
$MODULE LL1538
Po 34850 12850 0 15 3F9FB88B 3F9FB823 ~~
Li LL1538
Sc 3F9FB823
Op 0 0 0
At SMD 
T0 0 -1200 400 300 0 120 N V 21 "LL1538"
T1 0 1350 600 400 0 120 N V 21 "AUDIO-TRANF"
DC -6750 4000 -6750 3500 100 21
DS -7500 -4750 7500 -4750 100 21
DS 7500 -4750 7500 4750 100 21
DS 7500 4750 -7500 4750 100 21
DS -7500 4750 -7500 -4750 100 21
$PAD
Sh "1" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "N-000291"
Po -5500 3000
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "N-000274"
Po -5500 1000
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "N-000290"
Po -5500 -1000
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "N-000274"
Po -5500 -3000
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "GND"
Po 5500 3000
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000270"
Po 5500 1000
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 1000 1000 0 0 0
Dr 600 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "GND"
Po 5500 -3000
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "device/transf_ll1538.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  LL1538
$MODULE TRANSF-HICRO
Po 12100 13550 0 15 00200000 00000000 ~~
Li TRANSF-HICRO
Sc 00000000
Op 0 0 0
T0 0 -4000 600 600 0 120 N V 21 "TRANSF-MICRO"
T1 0 4000 600 600 0 120 N V 21 "VAL**"
DC 0 0 3500 0 80 21
$PAD
Sh "" C 6000 6000 0 0 0
Dr 3200 0 0
At MECA N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 1000 1000 0 0 0
Dr 400 0 0
At MECA N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po -3500 -2500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 1000 1000 0 0 0
Dr 400 0 0
At MECA N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po -3500 2500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 1000 1000 0 0 0
Dr 400 0 0
At MECA N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 -2500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 1000 1000 0 0 0
Dr 400 0 0
At MECA N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 2500
$EndPAD
$EndMODULE  TRANSF-HICRO
$MODULE douille_4mm
Po 12500 26500 0 15 3FCF1F43 3FCF1FB8 ~~
Li douille_4mm
Cd module 1 pin (ou trou mecanique de percage 6 mm)
Kw DEV
Sc 3FCF1FB8
Op 0 0 0
T0 200 -2700 400 400 0 120 N V 21 "douille_4mm"
T1 300 -3300 400 400 0 120 N V 21 "P***"
DC 0 0 0 -2400 150 21
$PAD
Sh "1" C 4000 4000 0 0 0
Dr 2400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "device/douille_4mm(red).wrl"
Sc 1.800000 1.800000 1.800000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  douille_4mm
$MODULE TRANSF-37x44
Po 58500 14000 0 15 40C321E2 40C3205B ~~
Li TRANSF-37x44
Sc 40C3205B
Op 0 0 0
T0 0 -1000 600 600 0 120 N V 21 "TRANSF-38x44"
T1 0 1000 600 600 0 120 N V 21 "VAL**"
DS -5750 -4500 5750 -4500 80 21
DS 5750 -4500 5750 4500 80 21
DS 5750 4500 -5750 4500 80 21
DS -5750 4500 -5750 -4500 80 21
DS -8500 -7500 8500 -7500 80 21
DS 8500 -7500 8500 7500 80 21
DS 8500 7500 -8500 7500 80 21
DS -8500 7500 -8500 -7500 80 21
$PAD
Sh "2" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -3000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3000 -5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -3000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3000 5000
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1181 1181 0 0 0
Dr 591 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5000 5000
$EndPAD
$EndMODULE  TRANSF-37x44
$MODULE TCXO_G158
Po 77000 10000 0 15 451BAF4B 451BAF2C ~~
Li TCXO_G158
Cd TCXO
Kw TCXO
Sc 451BAF2C
Op 0 0 0
At SMD 
T0 1000 -500 600 400 0 120 N V 21 "TCXO_G158"
T1 1000 500 700 500 0 120 N V 21 "VAL***"
DS -2250 -400 -1650 400 150 21
DC -1950 0 -1200 0 150 21
DC -1950 0 -1450 0 150 21
DS -3650 -2375 3650 -2375 120 21
DS 3650 2375 -3650 2375 120 21
DS -3650 2350 -3650 -2350 120 21
DS 3650 -2350 3650 2350 120 21
$PAD
Sh "1" R 1500 750 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -3550 1475
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 1500 750 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "GND"
Po 3550 1475
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 1500 750 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 6 "N-000098"
Po 3550 -1475
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 1500 750 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 7 "VCC"
Po -3550 -1475
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms_4pins.wrl"
Sc 0.950000 1.080000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  TCXO_G158
$MODULE SELF26
Po 76500 20000 0 15 451BAEBF 451BA06D ~~
Li SELF26
Sc 451BA06D
Op 0 0 0
T0 -2000 3000 600 600 0 120 N V 21 "SELF26"
T1 0 -3500 600 600 0 120 N V 21 "VAL***"
DS -1000 6250 -500 5250 150 21
DS 1000 6250 0 2250 150 21
DC 0 0 2250 0 150 21
DC 0 0 -5250 0 150 21
$PAD
Sh "1" C 700 700 0 0 0
Dr 470 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 6250
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 700 700 0 0 0
Dr 470 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 6250
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1600 1600 0 0 0
Dr 1250 0 0
At HOLE N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/self26.wrl"
Sc 2.800000 2.800000 2.800000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  SELF26
$MODULE JACK_ALIM
Po 12500 35000 0 15 454F6D8C 454F6D67 ~~
Li JACK_ALIM
Cd module 1 pin (ou trou mecanique de percage)
Kw CONN JACK
Sc 454F6D67
Op 0 0 0
T0 100 -2200 400 400 0 120 N V 21 "JACK_ALIM"
T1 -2000 2200 400 400 0 120 N V 21 "VAL**"
DS -2800 -1700 -3100 -1700 150 21
DS -3100 -1700 -3100 1700 150 21
DS -3100 1700 -2800 1700 150 21
DS -1600 -1700 -1600 1700 150 21
DS 2200 -1700 2200 1700 150 21
DS -2800 1700 2200 1700 150 21
DS -2800 -1700 2200 -1700 150 21
$PAD
Sh "2" C 1890 1890 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 1890 1890 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2400 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1890 1890 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 900 2000
$EndPAD
$EndMODULE  JACK_ALIM
$TRACK
$EndTRACK
$ZONE
$EndZONE
$EndBOARD
